1. Rengøring

a. TDC fejer efter, at boringer og støvet arbejde, er afsluttet i opgangen, på gulv og fodpaneler.

b. Fejning foretages kun omkring det umiddelbare arbejdsområde.

c. Støvsugning og trappevask foretages ikke af TDC

2. Arbejder i boligerne

a. TDC fejer efter boringer og støvet arbejde er afsluttet i lejlighed, på gulv og fodpaneler.

b. Fejning foretages kun omkring det umiddelbare arbejdsområde.

c. Støvsugning og gulvvask foretages ikke af TDC

3. Arbejder på indendørs fællesarealer, eksempelvis kælder / lofter

a. TDC Net forsøger så vidt muligt at begrænset støv i forbindelse med arbejderne, men det må forventes at der kan forekomme støv i øvrige steder i rummene hvor der arbejdes i mindre omfang.

b. Fejning foretages kun omkring det umiddelbare arbejdsområde.

4. Borehuller og spartling

a. I forbindelse med boringer i opgange og ind til lejligheder, kan der ske afskalninger.

b. Disse afskalninger spartles én gang. (Der males ikke)

5. Gravning i fællesarealer og haver

a. Hvor TDC graver i græsplæner, reetableres jorden til samme niveau som før og der spredes græsfrø. Vanding står forening / beboer selv for, hvis det er nødvendigt.

b. Hvor TDC graver i eller tæt ved beplantninger, reetableres jorden til oprindeligt niveau.

6. Foreningens medvirken ifm. installationsfasen

a. Foreningens tekniske kontaktperson skal være til rådighed på daglig basis, når etableringen pågår, som TDC eller dennes teknikere kan kontakte, hvis der skulle opstå akutte spørgsmål eller behov for sparring omkring uforudsete sager.

7. Proces ifm. henvendelser fra beboere

a. Spørgsmål omkring varslinger / tidspunkt.

b. Beboerhenvendelser går til Foreningens Kontaktperson / -punkt /tlf./mail

c. For akutte sager vedrørende installationen, kan foreningen tage fat i vores entreprenør og / eller pågældende Sitemanager.

8. Brandtætning og fugning

a. anvendes eksisterende huller til træk af rør og eller fiberkabler, er TDC ikke forpligtiget til at brandtætne. TDC forsøger at informere ejer om den eventuelle manglende Brandtætning.

b. bores der nye huller ifm. installationen af fibernettet, brandtætnes efter gældende regler.